1. 整体系统架构：



1. 下位机->上位机通信协议(Eastar Protocol 0.5)：(向量图)



1. 上位机->下位机通信协议(Eastar Protocol 0.5)：(向量图)



1. 上位机的手动、自动操作模式的切换通过一个状态机实现：

